Raadiosaatja – MaxCom Kasutusjuhend.

Kasutamine						 Sisselülitamine
1)	Vajuta nuppu helisignaal *)))				     1) Vajuta ja hoia all pildil näidatud nuppu
2)	Vajuta nuppu raadiosaatja 				         4 sekundit.
vasakul küljel ja hoia all.				     2) Kostub helisignaal ja ekraan läheb tööle.   
3)	Alusta rääkimist, nuppu samal 			     3) Raadiosaatja on valmis kasutamiseks
ajal all hoides.						     
4)	Lase nupp lahti kui, oled sõnumi edastanud.			
5)	Oota ära info saajalt kinnitus, et sai teate 
kätte ja kuidas/millal küsimuse lahendab.

Laadijasse panemine
1)	Raadiosaatjad  tuleb ladijasse panna „seljad“ vastamisi
2)	Õige paigutuse korral hakkab kinnituseks põlema „PUNANE“ indikaator.